Driver botones. Compuesto por:

Detector de flancos

Sincronizador

General:

Máquina de estados

[V] Divisor de frecuencia

Displays:

[V] Decodificador char a 7 segmentos (CHAR27SEG)

[V] Decodificador de STR a 7 segmentos (tiene varios CHAR27SEG dentro)

Driver para los 7 segmenots (DRIVER7SEG)

¿Mostrar el tiempo que queda?

[V] Temporizador para el LED. Compuesto por:

[V] Divisor de frecuencia

[V] Registro

[V] Contador

[V] Comparador